**УТВЕРЖДАЮ:**

 **Директор МБОУ «СОШ № 10 г. Юрги»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Ф. Сахарова**

**ПРИКАЗ № 418**

**«10» марта 2022г.**

**План мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставления услуг**

**для людей с инвалидностью и других МГН**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги»**

**на период 2022 – 2030 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения****мероприятий** | **Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.** | **Источник****финансирования** | **Ответственный****исполнитель** | **Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ** | **Примечание** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 |
|  | **Подготовка проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта** | *2022-2025* | В соответствии с ПСД | *Бюджет* | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий |  |
| **Территории, прилегающей к объекту** |
|  | Остановка |  |  |  | УЖКХ | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | **Письмо на имя Начальника УО Администрации города Юрги** |
|  | Путь (пути) движения от остановки до объекта |  |  |  | УЖКХ | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | **Письмо на имя Начальника УО Администрации города Юрги** |
|  | **1. Территория, прилегающая к зданию (участок)** |
| *1.1* | ***Вход (входы) на территорию*** |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1.* | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023  | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационныемероприятия |
| *1.1.2.* | Адаптировать прилегающую территорию для беспрепятственного и удобного передвижения МГН к объекту с учетом требований: п 5.1.1.: 5.1.7: 5. 1.11;5.2; 5.3.1; 8.4.22;8.4.24 СП 59.13330.2020. | 2023 | В соответствии с ПСД | *Бюджет* | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| *1.1.3.* | Выполнить контрастную маркировку на входной калитке с учетом требований п 5.1.2.СП 59.13330.2020. | 2023 | В соответствии с ПСД | *Бюджет* | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 1.1.4. | Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения с учетом требований п.5.1.3. СГ1 59.13330.2020. | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 1.1.5. | Устранить перепад высот поверхностей пешеходных путей путем плавного понижения с клоном не более 1:20 (5%) с учетом требований п.5.1.8., п. 5.1.9. СП 59.13330.2020. | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
|  | Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020. Высоту панелей вызоваустройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1, 4м и не ниже 0.3м от уровня пола;- при фронтальном подходе - не выше 1, 2 м и не ниже 0,4м от уровня пола. | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения па территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационныемероприятия |
| 1.2.2 | Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на пути движения, доступной для МГН на часы работы учреждения, с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020:Установить информирующие тактильные таблички для людей снарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. которые следует размещать на расстоянии 0.8-0,9 м до препятствия. опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0.5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 1.2.2. | Устранить перепад высоты путем выполнения съезда с соответствующим уклоном не круче 1:20 (5%).с учетом требований п.5.1.8. СП 59.13330.2020. | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
|   2.Вход (входы) в здание |  |
| 2.1 | Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала  | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандусаОрганизационныемероприятия,Индивидуальное решение с TCP |
| 2.1.2. | Выполнить завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Выполнить маркировку поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261 -2017 с учетом требований п.5.1.13. СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.1.3. | Установить тактильный напольный указатель перед лестничным маршем, который выполняет функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, разместить на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм с учетом требований п.5.1.10. СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.1.4. | Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей в виде одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. расстояние между конрастной полосой и краем проступи - от 0.03 до 0,04м.Контрастная маркировка может быть выполнена при помощи краски, противоскользящей ленты или накладки на ступень с учетом требований п.6.2.8. СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.1.5. | Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020Высоту панелей вызова устройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1, 4м и не ниже 0,3м от уровня пола;- при фронтальном подходе - не выше 1, 2 м и не ниже 0,4м от уровня пола | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.2 | Пандус на входной группе |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационныемероприятия,Индивидуальное решение с TCP |
| 2.2.2 | Выполнить установку пандуса и его ограждение с учетом требований п. 5.1.14 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017 Лестница должна дублироваться пандусом. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0м с учетом требований п. 5.1.15 СП 59.13330.2020 Минимальная длина пандуса - 1,8м с учетом требований п. 5.1.15СП 59.13330.2020 Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0.9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находится в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика) с учетом требований п. 5.1.16 (СП 59.13330.2020 Допустимый уклон пандуса: наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%) с учетом требований п 5.1.14 СП 59.13330.2020Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0.9 до ГО м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение с учетом требований п 5.1.13 СП 59.13330.2020 Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса при движении в одном направлении должны быть по ширине- 1.5м, длине -1.5 м. с четом требований п. 5.1.16СП 59.13330.2020Поверхность пандуса должна быть нескользкой, в качестве поверхности пандуса допускается использование металлической решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п.5.1.18 с учетом требований п.5.1.11; п 5.1.14 СП59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.3 | Входная площадка |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с TCP |
| 2.3.2. | Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020Высоту панелей вызова устройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1, 4м и не ниже 0,3м от уровня пола;- при фронтальном подходе - не выше 1, 2 м и не ниже 0.4м от уровня пола | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.3.3. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1.2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0.1 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.3.4. | Установить тактильный напольный указатель перед входной дверью, который выполняет функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, разместить на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.с учетом требований п.5.1.10 СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.3.5. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10. , п.6.2.3.СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.4 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с TCP |
| 2.4.2. | Предусмотреть в качестве дверного запора на пути эвакуации ручку нажимного действия, с формой, позволяющей управлять одной рукой, с обеих сторон с учетом требований п.6.1.5 СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.4.3. | Установить визуальные средства информирования. ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10. , п.6.2.3.СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.4.4. | Установить устройства для открывания и закрытия дверей, которые имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;* на высоте от 0,85 м до 1.1 м от пола;
* на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)с учетом требований, п.6.4.3.СП

59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.5 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023  | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с TCP |
| 2.5.2. | Устранить перепад высоты пола путем установки одностороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0.014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| 2.5.3. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10. , п.6.2.3.СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса |
| **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** |
| 3.1 | Коридор (вестибюли, зоны ожидания) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | *Собственные**средства* |  *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с TCP |
| 3.1.2. | Предусмотреть в зоне обслуживания посетителей место отдыха и ожидания для инвалидов из расчета, не менее 5%, но не менее одного с учетом требований П.6.2.5 СП 59.13330.2020 | 2023 | В соответствии с ПСД | Собственныесредства | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.1.3. | Установить скамьи для МГН с учетом требований п. 6.4.4 СГ1 59.13330.2020* сиденье глубиной 0.43 - 0.45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;
* высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от 0,42 до 0,48 м;

расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0.13 до 0,15 м;* высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.

Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность* на расстоянии от 0.05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья.

Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 19917. не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины.Наружные края сидений и спинок выполняются с закруглением радиусом от 0,01 до 0,05 м.Материал сидений, спинки, подлокотников скамьи должен иметь коэффициент теплопроводности при отрицательных температурах менее 0,3 Вт/(м град), влажность материала - менее 20%. Их поверхность должна иметь контраст по отношению к окружающим предметам не менее 0,3 | 2023 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.1.4. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0.1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3.СП 59.13330.2020Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.1.5. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10. , п.6.2.3.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.1.6. | Установить на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещении по ходу движения напольные тактильные указатели по ГОСТ Р 52875, безопасную полосу движения тактильными индикаторами в виде полосы, состоящей из трех направляющих индикаторов шириной расстоянием между ними 25 мм с учетом требований п.6.2.3. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.1.7. | Выполнить на участках пола перед доступными дверными проемами тактильные предупредительные разметки на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, контрольным цветом по отношению к полу, с учетом требований п.6.2.3 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница(внутри помещения) | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.3 | Лифт, Подъемная платформа | - |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема с учетом требований п. 6.2.23.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.4.2. | Устранить перепад высоты пола путем установки двустороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0,014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.4.3. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до Гб м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.4.5. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10., п.6.2 3.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5 | Пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с TCP |
| 3.5.2. | Установить план эвакуации на шрифте Брайля, выделить пути движения контрастным цветомУстановить указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации Установить световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения с учетом требований п. 6.2.20. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.3. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны /дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.4. | Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема с учетом требований п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.5. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований П.6.5.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.6. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.6.5. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.7. | Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.6.5.5. СП 59.13330.2020 | 2025 ' | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.8. | Предусмотреть на пути эвакуации пожароопасную зону с учетом требований п.6.2.25. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 3.5.9. | Обеспечить освещение не менее 100лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов, на путях эвакуации, пандусах, лестницах и в пожаробезопасных зонах с учетом требований п.6.5.5 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4**. Зона целевого назначения** |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023 год | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственныесредства | директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с TCP |
| 4.1.2. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3.СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.3. | Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема с учетом требований п.6.2.23СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.4. | Устранить перепад высоты пола путем установки двустороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0,014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.5. | Установить дверной проем шириной в свету не менее 0,9 м. Дверь должна открываться наружу.Предусмотреть в качестве дверного запора на пути эвакуации ручку нажимного действия с учетом требований п.6.1.5 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.6. | Установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд с учетом требований п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.7. | Установить тактильно- звуковою мнемосхему для информирования инвалида об окружающем пространстве, о безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения. Данную мнемосхему рекомендуется располагать под углом 30-45 градусов от вертикальной плоскости, па высоте, доступной для использования инвалидом - колясочником с учетом требования п.6.5.3. СП 59.13330.2020 Установить переносную индукционную систему для усиления звука и общения с лицами с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука с учетом требований п.6.5.7. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.8. | Обеспечить освещение не менее 100лк на входных площадках, доступных для МГН в универсальных кабинах санузлов, на путях эвакуации, пандусах, лестницах и в пожаробезопасных зонах, с учетом требований п.6.5.5 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.9. | Установить выключатели и розетки на высоте от 0,4 - 0.8м. от уровня пола с учетом требований п.6.4.2 СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.1.10. | Установить на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещении по ходу движения напольные тактильные указатели по ГОСТ Р 52875, безопасную полосу движения тактильными индикаторами в виде полосы, состоящей из трех направляющих индикаторов шириной расстоянием между ними 25 мм с учетом требований п.6.2.3. СП 59.13330.2020 | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - |
| **5. Санитарно-гигиенические помещения** |
| 5.1 | Туалет |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала | 2023  | В соответствии с инструкцией и регламентом | Собственные средства | *Директор* | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с TCP |
| 5.1.2. | Предусмотреть специально оборудованное для МГН санитарно-гигиеническое помещение с учетом требований п. 6.3.1 СП 59.13330.20201. 1. Разместить уборную для МГН с учетом требований п.6.3.2. СП 59.13330.2020

2. Кабина в санитарно-бытовом помещении должна иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1 п.6.3.3. СП 59.13330.20203. В кабине сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8м для размещений кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей, других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу в соответствии с п.6.3.3. СП 59,13330.20201. В санитарно-бытовом помещении следует приметить опору для спины унитаза; высотой - 0,45-0,5 м. (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 09,7 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0.4 м. Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) с четом требований п. 8.1.7 в соответствии с п.6.3.3.СП

59.13330.2020Установить раковину для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках и оборудовать ее однорычажным смесителем с термостатом, Раковину установить на высоте не более 0,8- 0,85 м от уровня пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., а глубина - не менее 0,5 м. с учетом требований н. 6.3.9 СП 59.13330.20201. Установить стационарные и откидные опорные поручни, а также переносные или закрепленные на стене складные сидения с учетом требований п. 6.3.5. СП 59.13330.2020
2. Установить информационные таблички (в том числе тактильные), специальный знак (в том числе рельефный) для идентификации санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 — 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м. от края двери с учетом требований п. 6.3.6. СП

59.13330.20201. Установить дверной проем на свету шириной не менее 0,9 м. Дверь должна открываться наружу.

8.Установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд9. Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема.10.Обеспечить наличие на участке пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверным проем тактильный предупреждающий указатель глубиной 0,5 - 0.6 м. на расстоянии 0,3 м. от плоскости дверного полотна и на ширину полотна двери с учетом требований п. 5.1.3 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 5287511.Оборудовать санузел кнопкой вызова помощи, предназначенной для оказания помощи, если требуется инвалиду в санузле. Тревожную кнопку необходимо расположить не далеко от унитаза. Место установки кнопки обозначается табличкой с пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички или табличкой с пиктограммой «SOS». Кнопка вызова должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от угла, чтобы не затруднять доступ к ней человека на кресле-коляске, и на высоте 60 см от пола.12.Установить над раковиной зеркало. Нижний край зеркала следует располагать на высоте не более 0.8 м от уровня пола.13.Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 0,85-1.1 м. от уровня пола, в зоне доступной для колясочника.14.Ширину проходов между рядами следует принимать не менее 1.8 м с учетом требований п.6.3.8. СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 5.1.3. | Установить не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов и МГН с учетом требований п. 6.3.1.СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 5.1.4. | Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения с учетом требований п. 6.3.5. СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 5.1.5. | Установить выключатели и розетки на высоте от 0,4 - 0,8м. от уровня пола с учетом требований п.6.4.2 СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 5.1.6. | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1.2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0.1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3.СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая | *-*  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комнатаОборудовать гардеробную напольными вешалками с крючками для инвалидов - колясочников на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола | 2025 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| **6. Система информации на объекте** |
| 6.1 | Визуальные средства | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонтОрганизационныемероприятия |
| 6.1.1. | Установить доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах:* входы и выходы, доступные для МГН;
* зоны предоставления услуг;

-специальные зоны отдыха и ожидания для МГН информационные визуальные указатели направления внутри объекта с учетом требований п. 6.5.1, п.6.5.4.СП 59.13330.2020;Визуальная информация должнарасполагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации не менее 2,2 м.Уровень освещенности для отображения визуальной информации должен обеспечивать от 100 до 300 лк.Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. В дошкольных образовательных организациях данные оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации, с учетом требований п. 6.5.5 СП 59.13330.2020; особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением с учетом требований п. 6.5.6 СП 59.13330,2020; |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением с учетом требований п. 6.5.6.СП 59.13330.2020Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:* перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения:
* перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных

рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных кабинах с учетом требований п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонтОрганизационныемероприятия |
| 6.2.1. | Установить устройство вызова для связи с персоналом с учетом требований п.6.5.10. СП 59.13330.2020при расположении сбоку от посетителя - не выше 1, 4м и не ниже 0,3м от уровня пола;- при фронтальном подходе - не выше 1. 2 м и не ниже 0.4м от уровня пола |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Установить переносную индукционную систему для усиления звука и общения с лицами с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука с учетом требований п.6.5.12. СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонтОрганизационныемероприятия |
| 6.3.1 | Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на пути движения, доступной для МГН на часы работы учреждениях учетом требований п.6.5.12. СП 59.13330.2020:Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до Гб м, и на расстоянии 0.1 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. следует размещать на расстоянии 0.8-0,9 м до препятствия. опасного участка. перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0.3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Установить системы средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающая визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, что не соответствует требованиям п.6.5.2.СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 6.3.3. | Соблюдать идентичность знаков и символов при установке с учетом требований п. 6.5.2. СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 6.3.4. | Установить систему средств информации зон и помещений, которая должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальной ситуации, с учетом требований п. 6.5.3. СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 6.3.5. | Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и чтобы она была связана с художественным решением интерьера, на высоте не менее 1,5м и не более 4,5 м до ровня пола, уровень освещенности для отображения визуальной информации должен быть от 100 до 300 лкс учетом требований п.6.5.4.СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |
| 6.3.6. | Установить в помещении световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях с учетом требований п. 6.5.5. СП 59.13330.2020 | 2027 | В соответствии с ПСД | Бюджет | Директор | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий | Текущий ремонт |